**Fernando lara cristobal 548-9 6204**

\***Reporte del mantenimiento limpieza y lubricación a un minisplit.**

**SE CHECA EL AMPERAJE DEL EQUIPO Y SE APUNTA.**

**SE RECUPERA EL REFRIGERANTE QUE SE ENCUENTRA EN EL EVAPORADOR Y SE ENVIA AL CONDENSADOR.**

**SE DESCONECTA EL EQUIPO O SE DESENERGIZA.**

**SE DESCONECTA LAS LÍNEAS DE ALTA Y BAJA Y LA LÍNEA DE DESAGÜE.**

**QUITAR LOS CONTACTOS ELÉCTRICOS.**

**BAJAR EL EVAPORADOR DE LA PARED PARA PODER DESARMARLO.**

**QUITAR LA TAPA FRONTAL DEL EQUIPO.**

**TAPAR LAS TUBERÍAS CON CINTA AISLABLE PARA QUE NO LES ENTRE POLVO.**

**LAVAR LOS FILTROS DE AIRE.**

**LAVAR EL EVAPORADOR CON FROM CLEANER Y DEJAR QUE HAGA FUNCIONAR DURANTE 5 MINUTOS.**